E9 00 00 13 00 12 01 00 01 00 00 01 00 DC 00 D7 FE 00 03 00 00 FE 00 00 A2 87

E9 00 00 13 00 12 02 00 01 00 00 01 00 DC 01 09 FF 00 01 FF FE 00 00 00 85 35

[‎12/‎13/‎2019 10:28 AM]  Zhao, Angela:

e9 00 00 13 00 12 02 00 00 01 00 01 01 04  01 18 00 00 03 00 00 00 00 00 1E A7

//run data-change;

change to ON and heat mode

E9 00 00 13 00 12 02 00 01 00 00 01 00 E6 00 DD FE 00 03 00 00 FE 00 00 9E D7

Result:pass;

Change to ON and cool mode//not support

 E9 00 00 13 00 12 02 00 02 00 00 01 00 E6 00 DD FE 00 03 00 00 FE 00 00 6F 97

Change device running mode to unoccupy

E9 00 00 13 00 12 02 00 01 01 00 01 00 E6 00 DD FE 00 03 00 00 FE 00 00 9E 16

Result: not support;

Change device running mode to sleep

E9 00 00 13 00 12 02 00 01 02 00 01 00 E6 00 DD FE 00 03 00 00 FE 00 00 9F 55

Result: not support;

Change setpoint to 30C

E9 00 00 13 00 12 02 00 01 02 00 01 00 E6 01 2c FE 00 03 00 00 FE 00 00 CE 0D

Result:PASS;

Change setpoint to 40C

E9 00 00 13 00 12 02 00 01 00 00 01 00 E6 01 90 FE 00 03 00 00 FE 00 00 08 ef

Change schedule from disable to enable:

E9 00 00 13 00 12 02 00 01 02 00 01 00 E6 01 2c FE 01 03 00 00 FE 00 00 0E 1D

 Result: fail;

Change reserved:

E9 00 00 13 00 12 02 00 01 02 00 01 00 E6 01 2c FE 00 03 00 00 FE 00 11 C2 CD

Result: fail;

//run data-query:

E9 00 00 02 00 12 03 02 4D

Result: pass;

Question1: terminal on off output: 03:relay0:on;relay1:on?

Question2: change setpoint from thermostat, there is no run data message send from thermostat;

//network control:

收report: request for SoftAP enroll;

E9 00 00 08 00 01 01 02 05 00 0C 08 00 C5 3E

Result: MCU回复E9 FF

//DEVICE INFO:

收 query:

E9 00 00 02 00 11 03 F2 4D

Result: 回复E9 00 00 0B 00 11 01 00 00 47 02 00 00 01 03 00 1B 3C

待确认：不支持time info

//config info-query

E9 00 00 02 00 13 03 92 4C

Result: E9 00 00 0C 00 13 01 01 01 04 00 5A 32 00 39 01 00 FE CA

//config-change

//change to F

E9 00 00 0C 00 13 02 00 01 04 00 5A 32 00 39 01 00 7F 94

Result: Fail

//change CPH TO 4

E9 00 00 0C 00 13 02 01 04 04 00 5A 32 00 39 01 00 EA FA

e9 00 00 13 00 12 02 00 01 02 00 01 01 04  01 18 00 00 03 00 00 00 00 00 8F 25

